# Funcionamento

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Ao operar o aspirador, certifique-se de que as rodas giratórias (9) estão bloqueadas pelos travões das rodas giratórias (10), para evitar que o aspirador role inadvertidamente. Antes da operação, teste o funcionamento das rodas (8) e das rodas giratórias (9) com a respetiva base.

Colocação em ‌funcionamento
Aspirar a seco
Aspirar em molhado
Limpeza semiautomática do filtro