# Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 60335-2-69.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto vysavače typicky 72 dB(A). Nejistota K = 2 dB. Hladina hluku může při práci překročit uvedené hodnoty. Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací ah (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.