# Spremanje i transport (vidjeti sliku I)

- Ispraznite i očistite spremnik (1). Kako bi se spriječilo nastajanje plijesni, pobrinite se da su naborani filtar (28) i unutrašnjost usisavača suhi.
- Omotajte mrežni kabel oko držača kabela (13).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisni adapter (18) u držač (12), sapnicu za fuge (23) u držač (15), sapnicu za krupnu prljavštinu (22) u držač (16).
- Omotajte usisno crijevo (17) oko gornjeg dijela usisavača i pričvrstite ga u držač (14).
- Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje (5).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkih kotača (9) pritisnite kočnicu upravljačkog kotača (10) prema dolje.