# Störningsåtgärder

- Om en störning (t.ex. filterbrott) inträffar skall sugen omedelbart stängas av. Innan den startas igen skall störningen ha åtgärdats.

Problem | Åtgärd
--- | ---
Sugturbinen startar inte. | Kontrollera elkabel, kontakt, säkring, uttag och flottör (29).
Tryck kort på på-/av-knappen (4) eller slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (3).
Sugturbinen stängs av. | Töm behållaren (1).
Sugturbinen startar inte igen efter att behållaren har tömts. | Stäng av dammsugaren och vänta i 5 sekunder, slå på igen efter 5 sekunder.
Rengör flottören (29).
Sugkraften avtar. | Ta bort blockeringar från sugmunstycke, dammsugarrör (21), sugslang (17) eller veckfilter (28).
Byt ut avfallssäcken (20) eller dammpåsen.
Sätt på sugöverdelen (6) korrekt och stäng förslutningarna (7).
Byt ut veckfiltret (28).
Damm läcker ut vid sugning | Kontrollera att veckfiltret (28) är korrekt monterat.
Byt ut veckfiltret (28).
Avstängningsautomatiken (våtsugning) svarar inte. | Rengör flottören (29).
Vid elektriska, icke ledande vätskor eller vid skumbildning fungerar inte avstängningsautomatiken. Kontrollera påfyllningsnivån kontinuerligt.