# Mantenimiento y limpieza

- Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

- Lleve una máscara protectora contra polvo en el mantenimiento y la limpieza del aspirador.

Si es necesario reemplazar el cable de conexión, entonces esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el personal de mantenimiento o demás personas. Antes de su desmontaje deberá limpiarse el aspirador para prevenir posibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspirador deberá estar bien ventilado. Utilice un equipo de protección personal durante los trabajos de mantenimiento. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento deberá limpiarse el área en la que fueron realizados estos trabajos.
Al menos una vez al año deberá someterse por el fabricante, o personal adiestrado al respecto, a un control de las propiedades técnicas para la aspiración de polvo como, p. ej., deterioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y función del dispositivo de control.
En el caso de aspiradores de la clase L, que se encontraban en entornos sucios, debería limpiarse el exterior así como todas las piezas de la máquina o tratarse con productos selladores. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación deberán desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberán guardarse en bolsas herméticas y desecharse según corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.

- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

##

Limpie el depósito (1) de vez en cuando con producto de limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que se seque.

##

El vaciado periódico del depósito para polvos y la limpieza de los filtros garantizan una potencia óptima de aspiración. Si a pesar de ello no se logra alcanzar la potencia de aspiración usual, deberá acudirse al servicio técnico.

### Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras G1–G2)

Reemplace inmediatamente los filtros plisados ​​dañados.

- Abra los cierres (7) y retire la parte superior del aspirador (6).

- Gire el soporte del filtro (27) hasta el tope en el sentido de giro y retire el soporte del filtro junto con el filtro plisado (28) de la parte superior del aspirador (6).

- Retire el filtro plisado (28) sucio/dañado del soporte del filtro (27).
- Cepille las aletas del filtro plisado (28) con un cepillo blando.
  o
  reemplace un filtro plisado dañado (28).
- Coloque el soporte del filtro (27) en el filtro plisado (28) limpio/nuevo.

- Coloque el soporte del filtro (27) junto con el filtro plisado (28) en la parte superior del aspirador y gire el soporte del filtro (27) hasta el tope en el sentido de giro .

- Coloque la parte superior del aspirador (6) y asegure los cierres (7).

##

Limpie el flotador (29) de vez en cuando.

- Abra los cierres (7) y retire la parte superior del aspirador (6).

- Saque el soporte del filtro (27) junto con el filtro plisado (28) de la parte superior del aspirador (6).
- Retire el filtro plisado (28) sucio/dañado del soporte del filtro (27).
- Lave el flotador (29) con agua.
- Vuelva a colocar el soporte del filtro (27) con el filtro plisado (28) en la parte superior del aspirador (6).

- Coloque la parte superior del aspirador (6) y asegure los cierres (7).