# Mise en marche

- Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’aspirateur. Les aspirateurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

- Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l’exposition aux poussières nocives à la santé.

L’aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :

- Poussières avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m3

N’utilisez jamais l’aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d’aspiration (17) de la partie supérieure de l’aspirateur (6).