# Қоқыс қабын немесе шаң жинағыш қапты орнату/шығару (құрғақ шаң сору) (D1–D2 суреттерін қараңыз)

Құрғақ шаң сору үшін қоқыс қабын (20) немесе шаң жинағыш қапты (керек-жарақ) контейнерге (1) салуға болады. Осылайша шаңды қоқысқа тастау жеңілдейді.

##

- Құлыптарды (7) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (6) ашыңыз.

- Қоқыс қабын (20) толтыру саңылауымен бірге алға қарай контейнер (1) ішіне енгізіңіз.
- Толтыру саңылауын жалғағыш фланец арқылы оның қуысына дейін тартыңыз.
- Қоқыс қабының (20) контейнердің (1) ішкі қабырғаларымен толығымен жанасқанына көз жеткізіңіз.
- Қоқыс қабының (20) қалдығын контейнер (1) шетінен қағыңыз.

- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін (6) орнатып құлыптарды (7) жабыңыз.

##

- Құлыптарды (7) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (6) ашыңыз.

- Толы қоқыс қабын (20) жалғағыш фланецтен артқа қарай тартып шығарыңыз.
- Қоқыс қабын (20) зақымдамай контейнерден (1) ақырындап шығарыңыз.
  Қоқыс қабының жалғағыш фланецке немесе басқа өткір заттарға тимегеніне көз жеткізіңіз.
- Қоқыс қабын (20) толтыру саңылауының астынан байлаңыз.

##

- Құлыптарды (7) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (6) ашыңыз.

- Толық шаң қабын қосу фланецінен шығарыңыз. Шаң қабының тесігін қақпағымен жабыңыз. Жабық шаң қабын шаңсорғыштан контейнерден (1) алып қойыңыз.
- Жаңа шаң қабын шаңсорғыш ернемектік біріктіргішіне кигізіңіз. Шаң қабының контейнер (1) ішінде толықтай жатуына көз жеткізіңіз.

- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін (6) орнатып құлыптарды (7) жабыңыз.