# Stivaggio e trasporto (vedere fig. I)

- Svuotare e pulire il contenitore (1). Per evitare la formazione di muffe, accertarsi che il filtro pieghettato (28) e l’interno dell’aspiratore siano asciutti.
- Avvolgere il cavo di alimentazione sull’apposito supporto (13).
- Innestare gli accessori negli appositi supporti: adattatore di aspirazione (18) nel supporto (12), bocchetta a fessura lunga (23) nel supporto (15), bocchetta per particelle di grosse dimensioni (22) nel supporto (16).
- Posizionare il tubo flessibile di aspirazione (17) attorno alla parte superiore dell’aspiratore, nell’apposito supporto (14).
- Trasportare l’aspiratore tramite l’apposita impugnatura (5).
- Deporre l’aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da utilizzi non autorizzati.
- Per bloccare le rotelle orientabili (9), abbassare il relativo freno (10) premendolo con il piede.