# Сухое отсасывание

## Собирание пылевых отложений

- Чтобы включить пылесос, коротко нажмите на выключатель (4).
- Чтобы выключить пылесос, еще раз нажмите на выключатель (4).

## Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. E)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена (L). Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом (3). В нее можно включить внешний электроинструмент. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

- Монтируйте адаптер пылеудаления (18).
- Вставьте адаптер пылеудаления (18) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

Указание: при работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха в шланг пылеудаления (напр., электролобзики, шлифмашины и т. д.), необходимо обязательно открывать отверстие для воздуха с заглушкой (26) на адаптере всасывания (18). Только так можно обеспечить бесперебойную работу полуавтоматического очищения фильтра (SFC).
Для этого поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой (26), пока отверстие не достигнет максимального размера.

- Для включения автоматического включения/выключения пылесоса коротко нажмите на выключатель (4).
- Для включения пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (3). Пылесос запускается автоматически.
- Выключите электроинструмент, чтобы пылеудаление прекратилось.
  Функция работы на выбеге при автоматическом включении/выключении обеспечивает работу в течение ок. 15 секунд после выключения, чтобы убрать остатки пыли из шланга пылеудаления.
- Для выключения пылесоса нажмите на выключатель (4).