# إدخال/إخراج كيس التصريف أو كيس الغبار (الشفط الجاف)
(انظر الصور D1–D2)

لغرض الشفط الجاف يمكنك تركيب كيس التصريف (20) أو كيس الغبار (التوابع) في الحاوية (1). وبذلك يتم تسهيل عملية التخلص من الغبار.

##

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- ضع كيس التصريف (20) في الحاوية بينما فتحة الملء متجهة لأعلى (1).
- اسحب فتحة الملء عبر شفة التوصيل حتى تصل إلى حز شفة التوصيل.
- تأكد أن كيس التصريف (20) ملتصق تماما بالجدران الداخلية للوعاء (1).
- اطو بقية كيس التصريف (20) فوق حافة الوعاء (1).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (6) وتأمين الأقفال (7).

##

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- اسحب كيس التصريف (20) الممتلئ من شفة التوصيل نحو الخلف.
- أخرج كيس التصريف (20) بحرص دون إتلافه من الوعاء (1).
  احرص في تلك الأثناء على ألا يحتك كيس التصريف بشفة التوصيل أو بأية أشياء حادة أخرى.
- قم بربط كيس التصريف (20) أسفل فتحة الملء.

##

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- اسحب كيس الغبار الممتلئ من شفة الوصل نحو الخلف. اغلق فتحة كيس الغبار من خلال قلب الغطاء. أخرج كيس الغبار المغلق من الحاوية (1).
- قم بتركيب كيس الغبار الجديد علی شفة وصل الشافطة. تأكد أن كيس الغبار يرتكز بكامل طوله مع الجدار الداخلي للوعاء (1).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (6) وتأمين الأقفال (7).