# Мокро смучене

- Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи, леснозапалими или експлозивни прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии. Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

- Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа. Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.

## Работни стъпки преди мокро смучене

- Отворете скобите (7) и извадете горната част на прахосмукачката (6).

- При нужда свалете тъканата торба за отпадъци (20) или прахоуловителната торба.
- Изпразнете при нужда контейнера (1).

- Поставете горната част на прахосмукачката (6) и затворете скобите (7).

## Засмукване на течности

- Включете прахосмукачката.

Прахосмукачката има поплавък. Когато бъде достигната максималната степен на запълване, прахосмукачката се изключва.

- Изключете прахосмукачката.

- Изпразнете контейнера (1).

За избягване на образуване на плесен след мокро смучене:

- Свалете горната част на прахосмукачката (6), свалете нагънатия филтър (28) и оставете всичко да изсъхне добре.