# Čuvanje i transport (pogledajte sliku I)

- Ispraznite i očistite rezervoar (1). Da biste izbegli stvaranje buđi, postarajte se da nabrani filter (28) i unutrašnjost usisivača budu suvi.
- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (13).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisni adapter (18) u držač (12), mlaznica za fuge (23) u držač (15), mlaznica za grubu prljavštinu (22) u držač (16).
- Postavite usisno crevo (17) oko gornjeg dela usisivača u držač (14).
- Usisivač nosite pomoću ručke za nošenje (5).
- Usisivač odložite na suvo i zaštite ga od neovlašćenog korišćenja.
- Da biste blokirali upravljačke točkiće (9), pritisnite kočnicu pokretnih točkića (10).