# Arızaların giderilmesi

- Bir arıza ortaya çıkınca (örneğin filtre kırılması) elektrikli süpürge hemen kapatılmalıdır. Alet tekrar çalıştırılmadan önce arıza giderilmelidir.

Sorun | Çözüm
--- | ---
Emme türbini çalışmıyor. | Şebeke bağlantı kablosunu, fişi, sigortayı, prizi ve şamandırayı (29) kontrol edin.
Açma / kapatma düğmesine (4) kısa bir süre basın veya prize bağlı olan elektrikli aleti (3) açın.
Emme türbini kapanır. | Hazneyi (1) boşaltın.
Emme türbini hazne boşaltıldıktan sonra çalışmıyor. | Elektrikli süpürgeyi kapatın ve 5 saniye bekleyin, 5 saniye sonra tekrar açın.
Şamandırayı (29) temizleyin.
Emme gücü düşüyor. | Emme memesi, emme borusu (21), emme hortumu (17) veya katlanabilir filtredeki (28) tıkanıklıkları giderin.
İmha torbasını (20) veya toz torbasını değiştirin.
Elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) doğru olarak takın ve kilitleri (7) kilitleyin.
Katlanabilir filtreyi (28) yenisi ile değiştirin.
Emme işlemi esnasında dışarı toz çıkıyor | Katlanabilir filtrenin (28) doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.
Katlanabilir filtreyi (28) yenisi ile değiştirin.
Otomatik kapanma (ıslak emme) devreye girmiyor. | Şamandırayı (29) temizleyin.
Elektrik iletkenliği olmayan sıvılarda veya küf oluşumunda otomatik kapanma işlev görmez. Doluluk seviyesini sürekli olarak kontrol edin.