# Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (17) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração (18), bico dobrado (19)).

## Montar bocais e tubos

- Insira o bico dobrado (19) na mangueira de aspiração (17) até os dois botões de pressão (24) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- A seguir, insira bem o acessório de aspiração desejado (bocal para lixo grosseiro, bocal para juntas, tubo de aspiração etc.) no bico dobrado (19).
- Para desmontar, prima os botões de pressão (24) para dentro e separe os componentes.

## Montar o adaptador de aspiração

- Insira o adaptador de aspiração (18) na mangueira de aspiração (17) até os dois botões de pressão (24) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- Para desmontar, prima os botões de pressão (24) para dentro e separe os componentes.