# 제품 사양

건습식 청소기 |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
정격 전압 | V | 220–240
소비 전력 | W | 1200
주파수 | Hz | 50–60
용기 용량(총 용량/순 용량) | l | 19/15
순 부피(액체) | l | 11.5
먼지백 용량 | l | 7.5
최대 진공A)
청소기 | hPa | 202
터빈 | hPa | 215
최대 체적 유량A)
청소기 | l/s m³/s | 31.5 0.0315
터빈 | l/s m³/s | 62 0.062
최대 흡입 출력 | W | 245
주름 필터 표면적 | m² | 0.28
분진 등급 |  | L
EPTA‑Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 6.4
보호 등급 |  | /I
청소기 보호 등급 |  | IPX4
스위스 전원 플러그 보호 등급 |  | IP55

A)

  Ø 35 mm 및 길이가 3 m인 흡입 호스로 측정

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

시작/멈춤 자동기능A)
| 정격 전압 | 최대 출력 | 최소 출력
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  연결된 전동공구의 허용 접속 부하(국가별)