# Otklanjanje smetnji

- Ako dođe do kvara (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Kvar mora da se otkloni pre ponovnog puštanja u rad.

Problem | Rešenje
--- | ---
Usisna turbina ne radi. | Proverite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i plovak (29).
Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje (4) odn. uključite električni alat priključen na utičnicu (3).
Usisna turbina se isključuje. | Ispraznite rezervoar (1).
Usisna turbina nakon pražnjenja rezervoara ponovo ne radi. | Usisivač isključite i sačekajte 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovo uključite.
Očistite plovak (29).
Usisna snaga popušta. | Uklonite zapušenja iz usisne mlaznice, usisne cevi (21), usisnog creva (17) ili nabranog filtera (28).
Zamenite džak za uklanjanje (20) ili kesu za prašinu.
Pravilno postavite gornji deo usisivača (6) i zatvorite zatvarače (7).
Zamenite nabrani filter (28).
Ispuštanje prašine prilikom usisavanja | Proverite da li je nabrani filter (28) pravilno postavljen.
Zamenite nabrani filter (28).
Automatsko isključivanje (mokro usisavanje) ne reaguje. | Očistite plovak (29).
Kod električno neprovodnih tečnosti ili stvaranja pene automatsko isključivanje ne radi. Redovno proveravajte napunjenost.