# Сухо смучене

## Изсмукване на натрупани прахове

- За включване на прахосмукачката натиснете за кратко пусковия прекъсвач (4).
- За изключване на прахосмукачката натиснете отново пусковия прекъсвач (4).

## Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. E)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него (L). Спазвайте валидните национални нормативни разпоредби.

В прахосмукачката е вграден контакт с предпазен проводник (3). В него можете да включите външен електроинструмент. Спазвайте посочената стойност за максималната мощност на включения в контакта електроинструмент.

- Монтирайте изсмукващия адаптер (18).
- Вкарайте адаптер за прахоулавяне (18) в щуцера на електроинструмента.

Указание: При работа с електроинструменти, при които дебитът на въздуха в шланга е малък (напр. прободни триони, шлифоващи машини и т.н.), трябва да бъде отворен капака на отвора (26) на адаптера (18). Само така полуавтоматичното почистване на филтъра (SFC) може да функционира безпроблемно.
За целта завъртете гривната на отвора (26), докато открие целия отвор.

- За въвеждането в експлоатация на старт/стоп автоматиката на прахосмукачката натиснете за кратко пусковия прекъсвач (4).
- За включване на прахосмукачката стартирайте включения в контакта (3) електроинструмент. Прахосмукачката се включва автоматично.
- Изключете електроинструмента, за да прекратите изсмукването.
  Функцията за допълнителен ход на старт/стоп автоматиката продължава до 15 секунди, за да се изсмучат остатъчните прахове от шланга на прахосмукачката.
- За да изключите прахосмукачката, натиснете пусковия прекъсвач (4).