# Opbevaring og transport (se billede I)

- Tøm og rengør beholderen (1). For at undgå skimmeldannelse skal du sikre, at foldefilteret (28) og den indvendige del af støvsugeren er helt tørre.
- Vikl netkablet omkring kabelholderen (13).
- Sæt tilbehøret i de dertil beregnede holdere: Udsugningsadapter (18) i holderen (12), fugemundstykke (23) i holderen (15), grovsmudsmundstykke (22) i holderen (16).
- Læg sugeslangen (17) omkring støvsugeroverdelen i holderen (14).
- Bær kun støvsugeren i bæregrebet (5).
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørg for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.
- For at låse styrehjulene (9) skal du træde styrehjulsbremsen (10) ned.