# Műszaki adatok

Nedves/száraz elszívó berendezés | GAS 20 L SFC
--- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V | 220–240
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60
A tartály térfogata (bruttó/nettó) | l | 19/15
Nettó térfogat (folyadék) | l | 11,5
A porzsák befogadóképessége | l | 7,5
Max. vákuumA)
Porszívó | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Max. átfolyási mennyiségA)
Porszívó | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Max. szívási teljesítmény | W | 245
A redős szűrő felülete | m² | 0,28
Porosztály |  | L
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 6,4
Érintésvédelmi osztály |  | /I
Porszívó védelmi osztály |  | IPX4
Svájci hálózati csatlakozó dugó védelmi osztály |  | IP55

A)

  egy Ø 35 mm átmérőjű és 3 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Start/stop automatikaA)
| Névleges feszültség | Maximális teljesítmény | Minimális teljesítmény
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye (ez országoktól függően különböző lehet)