# Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. A)

Шланг отсоса (17) оснащен системой зажима, при помощи которой можно присоединять принадлежности для отсасывания (адаптер пылеудаления (18), изогнутую насадку (19)).

## Монтаж насадок и труб

- Наденьте изогнутую насадку (19) на шланг пылеудаления (17) так, чтобы обе нажимные кнопки (24) шланга пылеудаления отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте требуемую принадлежность для пылеудаления (насадку для крупного мусора, щелевую насадку, всасывающую трубу и т. д.) на изогнутую насадку (19).
- Для снятия вдавите нажимные кнопки (24) внутрь и снимите элементы друг с друга.

## Установка адаптера отсасывания

- Наденьте адаптер пылеудаления (18) на шланг отсоса (17) так, чтобы обе нажимные кнопки (24) шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Для снятия надавите нажимные кнопки (24) внутрь и снимите элементы друг с друга.