# Aspirar a seco

## Aspirar pó depositado

- Para ligar o aspirador, prima a tecla de ligar/desligar (4).
- Para desligar o aspirador, prima novamente a tecla de ligar/desligar (4).

## Aspiração do pó que se forma de ferramentas elétricas em funcionamento (ver figura E)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada de segurança (3). Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

- Monte o adaptador de aspiração (18).
- Insira o adaptador de aspiração (18) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração seja reduzida (p. ex. serras verticais, lixadeira etc.), tem de ser aberta a abertura de ar complementar (26) do adaptador de aspiração (18). Só assim é que a limpeza semiautomática do filtro (SFC) trabalha sem problemas.
Para tal, rode o anel sobre a saída de ar complementar (26), até obter a abertura máxima.

- Para a colocação em funcionamento do sistema start/stop automático do aspirador, prima brevemente a tecla de ligar/desligar (4).
- Para a colocação em funcionamento do aspirador, ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (3). O aspirador inicia-se automaticamente.
- Desligue a ferramenta elétrica para desligar a aspiração.
  A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 15 segundos para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.
- Para desligar o aspirador, prima a tecla de ligar/desligar (4).