# Shranjevanje in transport (glejte sliko I)

- Izpraznite in očistite zbiralnik (1). Za preprečevanje tvorjenja plesni poskrbite, da bosta naguban filter (28) in notranji predel sesalnika suha.
- Omrežni kabel navijte na vpetje kabla (13).
- Namestite pribor v za to predvidena držala: nastavek za odsesavanje (18) v držalo (12), šobo za fuge (23) v držalo (15), šobo za grobo umazanijo (22) v držalo (16).
- Gibko sesalno cev (17) napeljite po zgornjem delu sesalnika v držalo (14).
- Sesalnik nosite samo z nosilnim ročajem (5).
- Sesalnik odložite v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.
- Za zapah sprednjih kolesc (9) pritisnite na zavoro za sprednja kolesca (10).