# Colocar/retirar o saco descartável ou o saco do pó (aspirar a seco) (ver figuras D1–D2)

Para aspirar a seco pode colocar um saco descartável (20) ou um saco do pó (acessórios) no depósito (1). Desta forma, a eliminação do pó é muito simples.

##

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Coloque o saco de descartável (20) com a abertura de enchimento para a frente no depósito (1).
- Puxe a abertura de enchimento sobre o flange de conexão até ao entalhe do flange.
- Certifique-se de que o saco de descartável (20) fica totalmente encostado às paredes interiores do depósito (1).
- Dobre o restante saco de descartável (20) sobre o rebordo do depósito (1).

- Coloque a parte superior do filtro (6) e feche os fechos (7).

##

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Puxe o saco descartável (20) cheio do flange de conexão para trás e retire-o.
- Retire o saco descartável (20) com cuidado, sem o danificar, do depósito (1).
  Certifique-se de que o saco descartável não roça no flange de conexão ou em outros objetos afiados.
- Aperte o saco descartável (20) por baixo da abertura de enchimento.

##

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Puxe o saco do pó do flange de conexão para trás e retire-o. Fechar a abertura do saco de pó basculando a tampa. Retire o saco do pó fechado do recipiente (1).
- Coloque o novo saco do pó sobre o flange de conexão do aspirador. Certifique-se de que o saco do pó está encostado em todo o comprimento da parede interior do recipiente (1).

- Coloque a parte superior do filtro (6) e feche os fechos (7).