# Održavanje i čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

- Održavajte usisivač i prozere za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.

- Prilikom održavanja i čišćenja usisivača nosite masku za zaštitu od prašine.

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede Bosch ili ovlašćena servisna služba za Bosch električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

Za održavanje od strane korisnika usisivač se mora demontirati, čistiti i održavati, ukoliko je izvodljivo, a da se pritom ne prouzrokuje opasnost za osoblje iz održavanja i druge osobe. Pre demontaže treba da se očisti usisivač da bi se sprečile eventualne opasnosti. Prostorija u kojoj se usisivač demontira treba da bude dobro provetrena. Nosite za vreme održavanja ličnu zaštitnu opremu. Posle održavanja bi trebalo da očistite područje održavanja.
Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili neka podučena osoba mora da izvrši tehničko ispitivanje na prašinu, na primer da li je oštećen filter, zaptivenost usisivača i funkciju uređaja za kontrolu.
Kod usisivača klase L, koji su se nalazili u prljavom okruženju, potrebno je očistiti spoljašnjost kao i sve mašinske delove ili ih tretirati sredstvima za impregnaciju. Kod izvođenja radova održavanja i popravki, moraju se, baciti svi prljavi delovi, koji se ne mogu očistiti na zadovoljavajući način. Takvi delovi moraju da se uklanjaju u nepropustljivim kesama sa važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.

- S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.

##

Čistite rezervoar (1) s vremena na vreme dblagim sredstvom za čišćenje ostupnim u prodaji i ostavite zatim da se osuši.

##

Redovno pražnjenje rezervoara za prašinu i čišćenje filtera obezbeđuje optimalnu usisnu snagu. Ako se usisna snaga potom ne dostigne, morate usisivač dostaviti u korisnički servis.

### Uklanjanje/zamena filtera (pogledajte slike G1–G2)

Odmah zamenite oštećene faltaste filtere.

- Otvorite zatvarače (7) i podignite gornji deo usisivača (6).

- Okrenite držač filtera (27) do graničnika u smeru okretanja i izvadite držač filtera zajedno sa nabranim filterom (28) iz gornjeg dela usisivača (6).

- Izvucite zaprljani/oštećeni nabrani filter (28) iz držača filtera (27).
- Očetkajte lamele nabranog filtera (28) mekom četkom.
  ili
  Zamenite oštećeni nabrani filter (28).
- Postavite držač filtera (27) u očišćen/novi nabrani filter (28).

- Umetnite držač filtera (27) zajedno sa nabranim filterom (28) u gornji deo usisivača i okrenite držač filtera (27) do graničnika u smeru okretanja .

- Postavite gornji deo usisivača (6) i zatvorite zatvarače (7).

##

S vremena na vreme očistite plovak (29).

- Otvorite zatvarače (7) i podignite gornji deo usisivača (6).

- Izvadite držač filtera (27) zajedno sa nabranim filterom (28) iz gornjeg dela usisivača (6).
- Izvucite nabrani filter (28) iz držača filtera (27).
- Isperite plovak (29) vodom.
- Umetnite držač filtera (27) pomoću nabranog filtera (28) ponovo u gornji deo usisivača (6).

- Postavite gornji deo usisivača (6) i zatvorite zatvarače (7).