# Afhjælpning af fejl

- Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjælpes, før støvsugeren tages i brug igen.

Problem | Afhjælpning
--- | ---
Støvsugerturbine starter ikke. | Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikkontakt og svømmer (29).
Tryk kort på tænd/sluk-knappen (4), eller tænd el-værktøjet (3), der er sluttet til stikkontakten.
Støvsugerturbine slås fra. | Tøm beholderen (1).
Støvsugerturbine starter ikke igen, efter at beholderen er blevet tømt. | Sluk støvsugeren, vent 5 sekunder, og tænd igen efter 5 sekunder.
Rengør svømmer (29).
Sugekraften aftager. | Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør (21), sugeslange (17) eller foldefilter (28).
Skift bortskaffelsessæk (20) eller støvpose.
Sæt støvsugeroverdelen (6) rigtigt på, og luk låsene (7).
Udskift foldefilter (28).
Støvudslip ved sugning | Kontrollér, at foldefilteret (28) er monteret korrekt.
Udskift foldefilter (28).
Frakoblingsautomatik (vådsugning) aktiveres ikke. | Rengør svømmer (29).
Ved elektrisk ikke-ledende væsker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsautomatikken ikke. Kontrollér påfyldningsniveauet hele tiden.