# Oтстраняване на повреди

- Ако възникне повреда (напр. пробив на филтъра) прахосмукачката трябва да бъде изключена незабавно. Преди повторно включване повредата трябва да бъде отстранена.

Проблем | Помощ
--- | ---
Турбината на прахосмукачката не стартира. | Проверете захранващия кабел, щепсела, предпазителя, контакта и поплавъка (29).
Натиснете за кратко пусковия прекъсвач (4), респ. включете свързания към контакта електроинструмент (3).
Турбината на прахосмукачката се изключва. | Изпразнете контейнера (1).
Турбината на прахосмукачката не се включва отново след изпразване на контейнера. | Изключете прахосмукачката и изчакайте 5 секунди, след 5 секунди включете отново.
Почистване на поплавъка (29).
Силата на засмукване отслабва. | Отстранете блокиранията от дюзата, тръбата (21), шланга на прахосмукачата (17) или нагънатия филтър (28).
Сменете тъканата торба за отпадъци (20) или прахоуловителната торба.
Поставете правилно горната част на прахосмукачката (6) и затворете скобите (7).
Смяна на нагънатия филтър (28).
Излизане на прах при смучене | Проверете правилния монтаж на нагънатия филтър (28).
Сменете нагънатия филтър (28).
Автоматичното изключване (мокро смучене) не се задейства. | Почистете поплавъка (29).
При непроводящи електричество течности или при образуване на пяна автоматичното изключване не функционира. Контролирайте постоянно нивото на пълнене.