# Sandėliavimas ir transportavimas (žr. I pav.)

- Ištuštinkite ir išvalykite rezervuarą (1). Siekdami išvengti pelėsių susidarymo užtikrinkite, kad klostytas filtras (28) ir siurblio vidus būtų sausi.
- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (13).
- Papildomą įrangą įstatykite į jai skirtus laikiklius: nusiurbimo adapterį (18) į laikiklį (12), tarpų antgalį (23) į laikiklį (15), stambių šiukšlių siurbimo antgalį (22) į laikiklį (16).
- Siurbimo žarną (17), apsukę aplink siurblio viršutinę dalį, įdėkite į siurbimo žarnos laikiklį (14).
- Siurblį neškite tik laikydami už rankenos (5).
- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir imkitės priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus (9), paspauskite žemyn vairuojamųjų ratukų stabdį (10).