# Våtsugning

- Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

- Sugen får inte användas som vattenpump. Sugen är avsedd för uppsugning av luft och vattenblandning.

## Arbetssteg innan våtsugning

- Öppna förslutningarna (7) och ta av sugöverdelen (6).

- Ta vid behov bort avfallssäcken (20) eller dammpåsen.
- Töm behållaren (1) vid behov.

- Sätt på sugöverdelen (6) och stäng förslutningarna (7).

## Uppsugning av vätska

- Slå på dammsugaren.

Dammsugaren är utrustad med en flottör. När den maximala nivån har uppnåtts stoppas sugningen.

- Stäng av dammsugaren.

- Töm behållaren (1).

För att undvika mögelbildning efter våtsugning:

- Ta av sugöverdelen (6), ta ut veckfiltret (28) och låt allt torka ordentligt.