# Hoiustamine ja transport (vt joonis I)

- Tühjendage ja puhastage mahuti (1). Hallituse vältimiseks veenduge, et voldikfilter (28) ja tolmuimeja sisepind oleks kuivad.
- Kerige võrgukaabel kaablihoidikule (13).
- Paigutage lisatarvikud ettenähtud hoidikutesse: tolmueemaldusadapteri (18) hoidikusse (12), vuugiotsaku (23) hoidikusse (15), jämeda mustuse otsaku (22) hoidikusse (16).
- Pange imivoolik (17) tolmuimeja ülaosa ümber hoidikusse (14).
- Tolmuimeja kandmisel hoidke seda kandekäepidemest (5).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.
- Juhtrullide (9) fikseerimiseks vajutage alla juhtrullide pidurid (10).