# Отстранување на пречки

- Ако се појави дефект (на пр. скршен филтер), всисувачот за прав мора веднаш да се исклучи. Пред ново стартување мора да се отстрани дефектот.

Проблем | Помош
--- | ---
Турбината за всисување не работи. | Проверете ги струјниот кабел, приклучокот за струја, осигурувачот, приклучницата и пловката (29).
Кратко притиснете на копчето за вклучување/исклучување (4) одн. вклучете го електричниот уред (3) приклучен на приклучницата.
Турбината за всисување се исклучува. | Испразнете го садот (1).
Турбината за всисување повторно не работи и по празнењето на садот. | Исклучете го всисувачот и почекајте 5 секунди, по 5 секунди повторно вклучете.
Исчистете ја пловката (29).
Се губи силата на всисување. | Отстранете ја блокадата од млазницата за всисување, цевката за всисување (21), цревото за всисување (17) или набраниот филтер (28).
Заменете ја вреќичка за отпад (20) или ќесата за прав.
Правилно поставете го горниот дел на всисувачот (6) и затворете ги капачињата (7).
Заменете го набраниот филтер (28).
Излегува прав при всисувањето | Проверете го правилното вградување на набраниот филтер (28).
Заменете го набраниот филтер (28).
Автоматиката на исклучување (всисување на влажни материи) не реагира. | Исчистете ја пловката (29).
Кај електрични неспроводливи течности или при создавање на пена не функционира автоматиката на исклучување. Постојано контролирајте на состојбата на наполнетост.