# الصيانة والتنظيف

- افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

- حافظ علی نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

- احرص على ارتداء قناع الحماية من الغبار أثناء إجراء أعمال الصيانة والتنظيف على الشافطة.

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزبائن المعتمد لشركة Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

لكي تتم صيانة الشافطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلی الحد الجائز دون تشكيل أي خطر علی القائم بالصيانة أو علی غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشافطة قبل فكها لتجنب الأخطار المحتملة. يجب تهوية الحجرة التي تتم بها أعمال الصيانة بشكل جيد. قم بارتداء تجهيزات وقاية شخصية أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف الحجرة التي تمّت بها أعمال الصيانة بعد إنهاء أعمال الصيانة.
ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغبار من قبل المنتِج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة علی الأقل بصدد، تلف المرشح مثلا أو عزل الشافطة أو سلامة عمل نظام التحكم.
بالنسبة للشافطات من الفئة L التي توجد في مكان متسخ ينبغي معالجة السطوح الخارجية وجميع أجزاء الماكينة بواسطة مواد عازلة. ينبغي التخلص من جميع الأجزاء المتسخة التي لا يمكن تنظيفها بطريقة مرضية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح. ينبغي التخلص من هذه الأجزاء داخل أكياس غير منفذة وفقا للأحكام السارية بصدد التخلص من هذه النفايات.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

##

امسح الوعاء (1) من وقت لآخر من الداخل بواسطة مواد تنظيفية متداولة غير صاقلة ودعه يجف.

##

يضمن التفريغ المنتظم لوعاء الغبار وتنظيف الفلتر قدرة شفط مثالية. إن لم يتم التوصل إلی قدرة الشفط بعد ذلك، توجب تسليم الشافطة لمركز خدمة الزبائن.

### إخراج/تغيير الفلتر (انظر الصور G1–G2)

قم بتغيير الفلتر المضلع التالف على الفور.

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- أدر حامل الفلتر (27) حتى النهاية في اتجاه الدوران وأخرج حامل الفلتر مع فلتر الطيات (28) من الجزء العلوي للشافطة (6).

- اخلع فلتر الطيات المتسخ/التالف (28) من حامل الفلتر (27).
- قم بتنظبف شرائح فلتر الطيات (28) باستخدام فرشاة ناعمة.
  أو
  واستبدل فلتر الطيات التالف (28).
- قم بتركيب حامل الفلتر (27) على فلتر الطيات المُنَظَف/الجديد (28).

- قم بتركيب حامل الفلتر (27) مع فلتر الطيات (28) في الجزء العلوي من الشافطة، وأدر حامل الفلتر (27) حتى النهاية في اتجاه الدوران .

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (6) وتأمين الأقفال (7).

##

قم بتنظيف العوامة من حين لآخر (29).

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- أخرج حامل الفلتر (27) مع فلتر الطيات (28) من الجزء العلوي للشافطة (6).
- اخلع فلتر الطيات (28) من حامل الفلتر (27).
- اغسل العوامة (29) بالماء.
- قم بتركيب حامل الفلتر (27) مع فلتر الطيات (28) في الجزء العلوي للشافطة مجددًا (6).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (6) وتأمين الأقفال (7).