# Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva A)

Imuletku (17) on varustettu kiinnitysjärjestelmällä, johon voidaan liittää imutarvikkeita (imuadapteri (18), käyräsuutin (19)).

## Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Asenna käyräsuutin (19) imuletkuun (17) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (24) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Asenna sen jälkeen haluamasi imutarvike (roskasuulake, rakosuulake, imuletku, jne.) käyräsuuttimeen (19).
- Paina irrotusta varten lukitusnuppeja (24) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

## Imuadapterin asennus

- Asenna imuadapteri (18) imuletkuun (17) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (24) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Paina irrotusta varten painonuppeja (24) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.