# Технические данные

Пылесос для влажной уборки/пылесос для сухого мусора | GAS 20 L SFC
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В | 220–240
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Объем контейнера (брутто/нетто) | л | 19/15
Объем нетто (жидкость) | л | 11,5
Объем мешка для пыли | л | 7,5
Макс. разрежениеA)
Пылесос | гПа | 202
Турбина | гПа | 215
Макс. поток воздухаA)
Пылесос | л/с м³/с | 31,5 0,0315
Турбина | л/с м³/с | 62 0,062
Макс. мощность всасывания | Вт | 245
Площадь складчатого фильтра | м² | 0,28
Класс пыли |  | L
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 6,4
Класс защиты |  | /I
Степень защиты пылесоса |  | IPX4
Степень защиты штепсельной вилки Швейцария |  | IP55

A)

  измерено при шланге отсоса Ø 35 мм с длиной 3 м

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Автоматическое включение/выключениеA)
| Номинальное напряжение | Максимальная мощность | Минимальная мощность
--- | --- | --- | ---
ЕU | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
FR | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
UK | 230 В | 1700 Вт | 100 Вт
CH | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
DK | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт

A)

  Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)