# Technische Daten

Nass-/Trockensauger |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nennspannung | V | 220−240
Nennaufnahmeleistung | W | 1200
Frequenz | Hz | 50−60
Behältervolumen (brutto/netto) | l | 19/15
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 11,5
Staubbeutelvolumen | l | 7,5
max. UnterdruckA)
Sauger | hPa | 202
Turbine | hPa | 215
max. VolumenstromA)
Sauger | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbine | l/s m³/s | 62 0,062
max. Saugleistung | W | 245
Fläche Faltenfilter | m² | 0,28
Staubklasse |  | L
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Schutzklasse |  | /I
Schutzart Sauger |  | IPX4
Schutzart Netzstecker Schweiz |  | IP55

A)

  gemessen mit einem Saugschlauch Ø 35 mm und 3 m Länge

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Start-/Stopp-AutomatikA)
| Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs (länderspezifisch)