# Karbantartás és tisztítás

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- Tartsa mindig tisztán a porszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

- A porszívó karbantartásához és tisztításához viseljen egy porvédő álarcot.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

A felhasználó által végrehajtott karbantartáshoz a porszívót szét kell szerelni, meg kell tisztítani és végre kell hajtani a karbantartási munkákat, amennyire ez végrehajtható, úgy, hogy eközben ne lépjenek fel veszélyek a karbantartó személyzet és más személyek számára. A szétszerelés előtt a porszívót az esetleges veszélyek megakadályozására meg kell tisztítani. Annak a helyiségnek,amelyben a porszívót szétszerelik, jó szellőzéssel kell rendelkeznie. A karbantartási munkák közben viseljen személyi védőfelszerelést. A karbantartás befejezése után meg kell tisztítani a karbantartási területet.
Legalább évente egyszer a gyártónak vagy egy erre kioktatott személynek végre kell hajtani egy portechnikai ellenőrzést, amelynek során például a szűrő megrongálódásait, a porszívó tömítettséségt és a vezérlő berendezés működését is ellenőrizni kell.
Az L osztályú porszívók esetén, amelyek szennyezett környezetben voltak, a porszívő külső részét és valamennyi alkatrészét meg kell tisztítani, vagy tömítőanyaggal kell kezelni. A karbantartási és javítási munkák során minden olyan alkatrészt, amelyet nem sikerült kielégítő mértékben megtisztítani, ártalmatlanítani kell. Az ilyen alkatrészeket nem áteresztő burkolatba helyezve az ilyen hulladék ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

- Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.

##

Időről időre tisztítsa ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható, nem dörzsölő hatású tisztítószerrel a porgyűjtő tartályt (1) és hagyja alaposan megszáradni.

##

A porgyűjtő tartály rendszeres kiürítése és a szűrők rendszeres tisztítása optimális szívási teljesítményt biztosít. Ha a szívási teljesítmény ezután sem megfelelő, adja le a porszívót a Vevőszolgálatnál.

### Szűrő kicserélése/tisztítása (lásd a G1 – G2 ábrát)

A megrongált redős szűrőket azonnal cserélje ki.

- Nyissa ki a (7) zárakat és vegye le a porszívó (6) felső részét.

- Forgassa el ütközésig a (27) szűrőtartót a forgásirányba és vegye ki a szűrőtartót a (28) redős szűrővel együtt a porszívó (6) felső részéből.

- Húzza le az elszennyeződött/megrongálódott (28) redős szűrőt a (27) szűrőtartóról.
- Kefélje le egy puha kefével a (28) redős szűrő lamelláit.
  vagy
  Cserélje ki a megrongálódott (28) redős szűrőt.
- Tegye be a (27) szűrőtartót a megtisztított/új (28) redős szűrőbe.

- Tegye bele a (27) szűrőtartót a (28) redős szűrővel együtt a porszívó felső részébe és forgassa el a (27) szűrőtartót ütközésig a forgásirányba.

- Tegye fel a porszívó (6) felső részét és zárja le a (7) zárakat.

##

Időnként tisztítsa meg a (29) úszótestet.

- Nyissa ki a (7) zárakat és vegye le a porszívó (6) felső részét.

- Vegye ki a (27) szűrőtartót a (28) redős szűrővel együtt a porszívó (6) felső részéből.
- Húzza le a (28) redős szűrőt a (27) szűrőtartóról.
- Mossa ki vízzel a (29) úszótestet.
- Tegye bele ismét a (27) szűrőtartót a (28) redős szűrővel együtt a porszívó (6) felső részébe.

- Tegye fel a porszívó (6) felső részét és zárja le a (7) zárakat.