# Utbedring av feil

- Hvis det oppstår en feil (f.eks. skadet filter), må sugeren slås av umiddelbart. Feilen må utbedres før sugeren tas i bruk igjen.

Problem | Løsning
--- | ---
Sugeturbinen starter ikke. | Kontroller strømledningen, sikringen, stikkontakten og flottøren (29).
Trykk kort på av/på-knappen (4) eller slå på elektroverktøyet (3) som er koblet til stikkontakten.
Sugeturbinen slås av. | Tøm beholderen (1).
Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømming av beholderen. | Slå av støvsugeren og vent 5 sekunder, slå den på igjen etter 5 sekunder.
Rengjør flottøren (29).
Sugekraften er dårligere. | Fjern blokkeringer på sugemunnstykket, støvsugerrøret (21), sugeslangen (17) eller foldefilteret (28).
Skift avfallspose (20) eller støvpose.
Sett sugeroverdelen (6) riktig på, og lukk låsene (7).
Skift ut foldefilteret (28).
Støv kommer ut under suging | Kontroller at foldefilteret (28) sitter riktig.
Skift ut foldefilteret (28).
Utkoblingsautomatikken (våtsuging) starter ikke. | Rengjør flottøren (29).
Utkoblingsautomatikken fungerer ikke ved væsker som ikke er elektrisk ledende eller ved skumdannelse. Kontroller nivået i filteret kontinuerlig.