# Huolto ja puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säätötöitä, vaihtaa tarvikeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

- Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

- Käytä imurin huollon ja tyhjennyksen yhteydessä hengityssuojainta.

Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyistä tämän saa tehdä vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sähkötyökalujen huoltopiste.

Kun käyttäjä huoltaa imurin, se on purettava, puhdistettava ja huollettava ohjeenmukaisesti aiheuttamatta vaaraa huoltohenkilöille ja sivullisille. Ennen purkamista imuri kannattaa puhdistaa mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Imurin purkaminen tulee tehdä tehokkaasti tuuletetussa tilassa. Käytä huollon aikana suojavaatetusta. Huollon jälkeen huoltopiste tulee puhdistaa.
Valmistajan tai koulutetun henkilön täytyy suorittaa vähintään kerran vuodessa pölytekninen tarkastus, jossa käydään läpi esim. suodattimen vauriot, imurin tiiviys ja ohjausjärjestelmän toimivuus.
Likaisessa ympäristössä käytettyjen luokan L imureiden ulkopinta sekä kaikki koneen osat tulee puhdistaa tai käsitellä tiivisteaineella. Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä tulee hävittää kaikki likaiset osat, joita ei voi puhdistaa kunnolla. Tällaiset osat tulee pakata tiiviisiin pusseihin ja hävittää kyseisen jätelaadun voimassaolevien hävitysmääräysten mukaan.

- Puhdista imurin runko kostealla liinalla säännöllisin väliajoin.

##

Puhdista säiliö (1) tavallisella, hankaamattomalla puhdistusaineella säännöllisin väliajoin ja anna sen kuivua kunnolla.

##

Pölysäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus säännöllisin väliajoin varmistaa optimaalisen imutehon. Jos imuteho ei vieläkään parane, toimita imuri huoltoon.

### Suodattimen irrottaminen/vaihtaminen (katso kuvat G1-G2)

Vaihda vialliset poimusuodattimet välittömästi.

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Käännä suodattimen pidikettä (27) ääriasentoon kiertosuuntaan ja irrota suodattimen pidikkeen ja laskossuodattimen (28) yhdistelmä imurin yläosasta (6).

- Vedä likainen/viallinen laskossuodatin (28) irti suodattimen pidikkeestä (27).
- Harjaa laskossuodattimen (28) lamellit pehmeällä harjalla
  tai
  vaihda vaurioitunut laskossuodatin (28).
- Asenna suodattimen pidike (27) puhdistettuun/uuteen laskossuodattimeen (28).

- Asenna suodattimen pidikkeen (27) ja laskossuodattimen (28) yhdistelmä imurin yläosaan ja käännä suodattimen pidikettä (27) ääriasentoon kiertosuuntaan .

- Asenna imurin yläosa (6) ja sulje salvat (7).

##

Puhdista uimuri säännöllisin väliajoin (29).

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Irrota suodattimen pidikkeen (27) ja laskossuodattimen (28) yhdistelmä imurin yläosasta (6).
- Vedä laskossuodatin (28) irti suodattimen pidikkeestä (27).
- Puhdista uimuri (29) vedellä.
- Asenna suodattimen pidikkeen (27) ja laskossuodattimen (28) yhdistelmä takaisin imurin yläosaan (6).

- Asenna imurin yläosa (6) ja sulje salvat (7).