# Odstránenie porúch

- V prípade poruchy (napr. prasknutia filtra) je potrebné vysávač okamžite vypnúť. Pred novým uvedením do prevádzky musí byť porucha odstránená.

Problém | Pomoc
--- | ---
Sacia turbína sa nerozbehne. | Skontrolujte sieťový kábel, poistku, zásuvku a plavák (29).
Na krátku dobu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (4), resp. zapnite elektrické náradie pripojené na zásuvku (3).
Sacia turbína sa vypne. | Vyprázdnite nádobu (1).
Sacia turbína sa po vyprázdnení nádoby nerozbehne. | Vysávač vypnite a počkajte 5 sekúnd. Po 5 sekundách ho znova zapnite.
Vyčistite plavák (29).
Sací výkon klesá. | Odstráňte upchatie z nasávacej dýzy, sacej rúry (21), sacej hadice (17) alebo skladaného filtra (28).
Vymeňte odpadové vrecko (20) alebo vrecko na prach.
Správne nasaďte hornú časť vysávača (6) a zatvorte uzávery (7).
Vymeňte skladaný filter (28).
Unikanie prachu pri vysávaní | Skontrolujte správnu montáž skladaného filtra (28).
Vymeňte skladaný filter (28).
Automatika vypínania (vysávanie namokro) nereaguje. | Vyčistite plavák (29).
Pri elektricky nevodivých kvapalinách alebo tvorbe peny automatika vypínania nefunguje. Stále kontrolujte hladinu.