# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müraemissiooni väärtused on määratud vastavalt EN 60335-2-69.

Tolmuimeja A-korrektsiooniga helirõhutase on tavaliselt 72 dB(A). Mõõtemääramatus K = 2 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt EN 60335-2-69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.