# Saugzubehör montieren (siehe Bild A)

Der Saugschlauch (17) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (18), gekrümmte Düse (19)) angeschlossen werden kann.

## Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekrümmte Düse (19) auf den Saugschlauch (17), bis die beiden Druckknöpfe (24) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Grobschmutzdüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse (19).
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (24) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

## Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (18) auf den Saugschlauch (17), bis die beiden Druckknöpfe (24) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (24) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.