# Aspirazione a umido

- Non utilizzare l’aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde, incandescenti o esplosive. Non utilizzare l’aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

- L’aspiratore non andrà utilizzato come pompa per acqua. L’aspiratore è destinato alla raccolta di miscele acqua-aria.

## Fasi operative precedenti all’aspirazione a umido

- Aprire le chiusure (7) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (6).

- All’occorrenza, rimuovere il sacchetto per lo smaltimento (20) oppure il sacchetto raccoglipolvere.
- All’occorrenza, svuotare il contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell’aspiratore (6) e richiudere le chiusure (7).

## Raccolta di liquidi

- Accendere l’aspiratore.

L’aspiratore è dotato di un galleggiante. Raggiunta l’altezza di riempimento massima, l’aspirazione verrà arrestata.

- Spegnere l’aspiratore.

- Svuotare il contenitore (1).

Per evitare la formazione di muffe dopo l’aspirazione a umido:

- Prelevare la parte superiore dell’aspiratore (6), rimuovere il filtro pieghettato (28) e lasciare asciugare bene tutto.