# Manutenção e limpeza

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

- Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

- Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.

Para a manutenção pelo utilizador, o aspirador deve ser desmontado, limpo e mantido na medida do possível, sem causar perigo ao pessoal de manutenção e a outras pessoas. O aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção. Após a manutenção deve ser feita uma limpeza na área de manutenção.
No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controlo.
No caso de aspiradores da classe L, que estiveram num ambiente poluído, o exterior e todas as peças da máquina devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar trabalhos de manutenção e reparação, todas as peças contaminadas que não podem ser limpas de forma satisfatória devem ser eliminadas. Essas peças devem ser eliminadas em sacos impermeáveis de acordo com os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.

- De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

##

Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

##

Esvaziar regularmente o reservatório de pó e limpar os filtros garantem um excelente poder de aspiração. Se em seguida a potência de aspiração não for alcançada, o aspirador deverá ser levado ao serviço pós-venda.

### Retirar/substituir filtro (ver figuras G1–G2)

Substitua de imediato filtros de pregas danificados.

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Rode o suporte do filtro (27) até ao batente no sentido de rotação e retire o suporte do filtro junto com o filtro com pregas (28) da parte superior do aspirador (6).

- Retire o filtro com pregas (28) sujo/danificado do suporte do filtro (27).
- Escove as lamelas do filtro com pregas (28) com uma escova macia.
  ou
  Substitua um filtro com pregas (28) danificado.
- Coloque o suporte do filtro (27) no filtro com pregas (28) limpo/novo.

- Coloque o suporte do filtro (27) juntamente com o filtro com pregas (28) na parte superior do aspirador e rode o suporte do filtro (27) até ao batente no sentido de rotação .

- Coloque a parte superior do filtro (6) e feche os fechos (7).

##

Lave ocasionalmente o flutuador (29).

- Abra os fechos (7) e retire a parte superior do aspirador (6).

- Retire o suporte do filtro (27) juntamente com o filtro com pregas (28) da parte superior do aspirador (6).
- Retire o filtro com pregas (28) do suporte do filtro (27).
- Lave o flutuador (29) com água.
- Coloque novamente o suporte do filtro (27) com o filtro com pregas (28) na parte superior do aspirador (6).

- Coloque a parte superior do filtro (6) e feche os fechos (7).