# Құрғақ сору

## Жиылған шаңдарды сорыңыз

- Сорғышты қосу үшін қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.
- Сорғышты өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (4) қайтадан басыңыз.

## Жұмыс істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңды сору (E суретін қараңыз)

- Ауа бөлмеге шықса бөлмеде жетерлік ауа алмасу көрсеткіші (L) болуы керек. Тиісті заңдарға назар аударыңыз.

Шаңсорғышқа жерге қосылған розетка (3) кіріктірілген. Осы жерге сыртқы электр құралын жалғауға болады. Жалғанған электр құралының максималды рұқсат етілген қосылым қуатына назар аударыңыз.

- Сору адаптерін (18) орнатыңыз.
- Сору адаптерін (18) электр құралының сору келте құбырына салыңыз.

Нұсқау: сорғыш шлангіге ауа кірісі аз болған электр құралдарымен жұмыс істегенде (мысалы, жұқа ара, ажарлағыш және т.б.), сору адаптеріндегі (18) қосымша ауа саңылауы (26) ашық болуы тиіс. Тек осының арқасында сүзгіні жартылай автоматты тазалау (SFC) қиындықсыз жұмыс істейді.
Ол үшін сақинаны қосымша ауа саңылауы (26) арқылы саңылау барынша ашылғанша бұраңыз.

- Шаңсорғыштың іске қосу/тоқтату автоматикасын қолданысқа енгізу үшін қосу/өшіру түймесін (4) қысқаша басыңыз.
- Шаңсорғышты қолданысқа енгізу үшін розеткаға (3) жалғанған электр құралын іске қосыңыз. Шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылады.
- Сору әрекетін аяқтау үшін электр құралын өшіріңіз.
  Іске қосу/тоқтату автоматикасы сорғыш шлангіде қалған шаңды сорып шығару үшін ең көбі 15 секунд қосымша жұмыс істейді.
- Шаңсорғышты өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (4) басыңыз.