# Torrsugning

## Uppsugning av avlagrat stoft

- För inkoppling av dammsugaren, tryck kort på på-/av-knappen (4).
- För urkoppling av dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (4) igen.

## Bortsugning av uppkommande damm från arbetande elverktyg (se bild E)

- Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande (L) i rummet när frånluften går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (3) är integrerad i sugen. Här kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.

- Montera utsugsadaptern (18).
- Sätt utsugsadaptern (18) i elverktyget utsugsanslutning.

Observera: vid arbete med elverktyg vars lufttillförsel i sugslangen är låg (t.ex. sticksågar, slipmaskiner osv.), måste falskluftöppningen (26) på utsugsadaptern (18) öppnas. Bara på så sätt kan den halvautomatiska filterrengöringen (SFC) arbeta utan problem.
För att göra detta vrids ringen ovanför falskluftöppningen (26), tills en maximal öppning uppstår.

- För att aktivera start/stopp-automatiken på dammsugaren trycker du kort på på-/av-knappen (4).
- För att slå på dammsugaren, slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (3). Dammsugaren startas automatiskt.
- Stäng av elverktyget för att utsuget ska avslutas.
  Eftersläpningsfunktionen hos start/stopp-automatiken fortsätter att gå i upp till 15 sekunder för att suga upp resterande damm från sugslangen.
- För att stänga av dammsugaren trycker du på på-/av-knappen (4).