# Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

- Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Saugers eine Staubschutzmaske.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demontiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Der Raum, in dem der Sauger demontiert wird, sollte gut gelüftet werden. Tragen Sie während der Wartung eine persönliche Schutzausrüstung. Nach der Wartung sollte eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.
Es ist mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z.B. auf Beschädigungen des Filters, Dichtheit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.
Bei Saugern der Klasse L, die sich in verschmutzter Umgebung befanden, sollte das Äußere sowie alle Maschinenteile gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, entsorgt werden. Solche Teile müssen in undurchlässigen Beuteln in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

##

Wischen Sie den Behälter (1) von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen Sie diesen trocknen.

##

Regelmäßiges Entleeren des Staubbehälters und Reinigen der Filter gewährleistet optimale Saugleistung. Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, ist der Sauger dem Kundendienst zuzuführen.

### Filter herausnehmen/wechseln (siehe Bilder G1–G2)

Tauschen Sie beschädigte Faltenfilter sofort aus.

- Öffnen Sie die Verschlüsse (7) und nehmen Sie das Saugeroberteil (6) ab.

- Drehen Sie die Filterhalterung (27) bis zum Anschlag in Drehrichtung und entnehmen Sie die Filterhalterung zusammen mit dem Faltenfilter (28) aus dem Saugeroberteil (6).

- Ziehen Sie den verschmutzten/beschädigten Faltenfilter (28) von der Filterhalterung (27) ab.
- Bürsten Sie die Lamellen des Faltenfilters (28) mit einer weichen Bürste ab.
  oder
  Tauschen Sie einen beschädigten Faltenfilter (28) aus.
- Setzen Sie die Filterhalterung (27) in den gereinigten/neuen Faltenfilter (28).

- Setzen Sie die Filterhalterung (27) zusammen mit dem Faltenfilter (28) in das Saugeroberteil ein und drehen Sie die Filterhalterung (27) bis zum Anschlag in Drehrichtung .

- Setzen Sie das Saugeroberteil (6) auf und schließen Sie die Verschlüsse (7).

##

Säubern Sie gelegentlich den Schwimmer (29).

- Öffnen Sie die Verschlüsse (7) und nehmen Sie das Saugeroberteil (6) ab.

- Nehmen Sie die Filterhalterung (27) zusammen mit dem Faltenfilter (28) aus dem Saugeroberteil (6).
- Ziehen Sie den Faltenfilter (28) von der Filterhalterung (27) ab.
- Waschen Sie den Schwimmer (29) mit Wasser aus.
- Setzen Sie die Filterhalterung (27) mit dem Faltenfilter (28) wieder in das Saugeroberteil (6) ein.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (6) auf und schließen Sie die Verschlüsse (7).