# Date tehnice

Aspirator universal |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V | 220–240
Putere nominală | W | 1200
Frecvenţă | Hz | 50–60
Capacitate rezervor (brută/netă) | l | 19/15
Volum net (lichid) | l | 11,5
Volum sac de colectare a prafului | l | 7,5
Subpresiune maximăA)
Aspirator | hPa | 202
Turbină | hPa | 215
Debit volumic maximA)
Aspirator | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbină | l/s m³/s | 62 0,062
Putere maximă de aspirare | W | 245
Suprafaţă filtru-burduf | m² | 0,28
Clasa de pulberi |  | L
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Clasa de protecţie |  | /I
Tip de protecţie aspirator |  | IPX4
Tip de protecţie fişă de reţea Elveţia |  | IP55

A)

  măsurată cu un furtun de aspirare Ø 35 mm şi lungimea de 3 m

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Sistem automat de pornire/oprireA)
| Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Indicarea puterii maxime de conectare admise a sculei electrice racordate (specifică ţării de utilizare)