# رفع ایرادها

- در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فورا خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

ایراد | راه حل
--- | ---
توربین مکش کار نمی کند. | کابل برق، دوشاخه، فیوز، پریز و شناور (29) را بررسی کنید.
دکمه روشن/خاموش (4) را کوتاه فشار دهید یا ابزار برقی متصل به پریز (3) را روشن کنید.
توربین مکش خاموش می شود. | محفظه (1) را تخلیه کنید.
پس از تخلیه محفظه، توربین مکش دیگر کار نمی کند. | جاروبرقی را خاموش کنید و 5 ثانیه منتظر بمانید، پس از 5 ثانیه دوباره روشن کنید.
شناور (29) را تمیز کنید.
توان مکش کاهش یافته است. | گرفتگی های موجود در نازل مکش، لوله مکش (21)، شیلنگ مکش (17) یا فیلتر پلیسه دار (28) را برطرف کنید.
کیسه زباله (20) یا کیسه گرد غبار را تعویض کنید.
قسمت بالای جاروبرقی (6) را درست قرار داده و چفت ها (7) را ببندید.
فیلتر پلیسه دار (28) را تعویض کنید.
خروج گرد و غبار هنگام مکش | نصب صحیح فیلتر پلیسه دار (28) را بررسی کنید.
فیلتر پلیسه دار (28) را تعویض کنید.
توقف اتوماتیک (مکش تر) فعال نمی شود. | شناور (29) را تمیز کنید.
توقف اتوماتیک در مایعات نارسانا یا هنگام تشکیل کف، کار نمی کند. وضعیت پر بودن را پیوسته کنترل کنید.