# Вологе відсмоктування

- Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

- Пилосмок не дозволяється використовувати в якості помпи для води. Пилосмок призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.

## Операції перед вологим відсмоктуванням

- Відкрийте замки (7) і зніміть кришку пилосмока (6).

- За потреби вийміть пакет для сміття (20) або мішок для пилу.
- За потреби спорожніть контейнер (1).

- Надіньте кришку пилосмока (6) і закрийте замки (7).

## Збирання рідин

- Увімкніть пилосмок.

Відсмоктувач обладнаний поплавцем. При досягненні максимального рівня заповнення всмоктування зупиняється.

- Вимкніть пилосмок.

- Спорожніть ємність (1).

Після вологого відсмоктування для запобігання утворенню плісняви:

- Зніміть кришку пилосмока (6), вийміть складчастий фільтр (28) і дайте деталям добре просохнути.