# Montaža usisnog pribora (vidjeti slike A)

Usisno crijevo (17) opremljeno je sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (18), savijena sapnica (19)).

## Montaža sapnica i cijevi

- Utaknite savijenu sapnicu (19) na usisno crijevo (17) sve dok se oba pritisna gumba (24) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Zatim nataknite željeni usisni pribor (sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (19).
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (24) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

## Montaža usisnog adaptera

- Utaknite usisni adapter (18) na usisno crijevo (17) sve dok se oba pritisna gumba (24) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (24) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.