# Opslag en transport (zie afbeelding I)

- Maak het reservoir (1) leeg en schoon. Om schimmelvorming te vermijden, zorgt u ervoor dat de harmonicafilter (28) en het binnenste van de zuiger droog zijn.
- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (13).
- Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders: afzuigadapter (18) in de houder (12), spleetzuigmond (23) in de houder (15), zuigmond voor grof vuil (22) in de houder (16).
- Leg de zuigslang (17) om het zuigerbovenstuk in de houder (14).
- Draag de zuiger aan de draaggreep (5).
- Zet de zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.
- Druk voor het vastzetten van de zwenkwielen (9) de zwenkwielrem (10) omlaag.